BM08™

Модель защитных очков BenchmarkTM BM08 отличается своей легкостью.

Модель BenchmarkTM BM08 доступна с прозрачной и затемненной линзой.
Монолитная поликарбонатная линза
Специальное покрытие линз обеспечивает высокоэффективную защиту от царапин

Прочная и долговечная оправа, выполненная из поликарбоната

Универсальный носовой держатель

Вес 27г
10 мм базовая линза
	ЦВЕТ ЛИНЗ
	АРТ.
	МАРКИРОВКА ЛИНЗ
	МАРКИРОВКА ДУЖКИ
	ЗАЩИТА ОТ РИСКОВ
	ПОКРЫТИЕ

	CLEAR
	RLYB0021
	2C-1.2 1FT CE
	EN 166 FT CE
	Механические воздействия, УФ- излучения
	Защита от царапин

	GREY
	RLYB0022
	5-2.5 1FT CE
	EN 166 FT CE
	Механические воздействия, УФ и солнечное излучение
	Защита от царапин


	Компонент 

	Материал
	Характеристики

	Линза и носовой держатель
	Поликарбонат
	Монолитная с дополнительной защитой


	Дужки
	Поликарбонат
	Прочные и долговечные

	Крепеж

	Нержавеющая сталь
	Износостойкий


Маркировка на линзах:

Тип защиты:

2С – УФ-излучение

5 –Солнечное излучение

Цвет (степень затемнения)
1.2 Прозрачный 

2.5 Затемненный 
Оптический класс:

1 Высшее качество

Механическое воздействие:

F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
Т – защита от частиц, движущихся с высокой скоростью в условиях экстремальных температур
Эксплуатационные качества:

K- Устойчивость к царапинам мелкодисперсными частицами
N Устойчивость к запотеванию

СE – сертификационная маркировка
Маркировка на оправе:

EN 166 - стандарт качества, гарантирующий защиту очков от ежедневных рисков, включающих падение на землю, воздействие внешних факторов (свет, тепло, коррозия и т.д.)
Механическое воздействие:

F - низкое энергетическое воздействие. Выдерживают прямое попадание 6-миллиметрового стального шара, весом 0.86 г на скорости 45 м/с (около 165 км/ч)
Т – защита от частиц, движущихся с высокой скоростью в условиях экстремальных температур
СE – сертификационная маркировка
Уход за очками:

Необходима ежедневная чистка. Поврежденные, поцарапанные или испорченные линзы должны быть заменены полностью. В случае повреждения оправы также требуется ее полная замена. После каждого использования рекомендуется держать очки в чехле из микроволокона или жестком футляре. Очки должны храниться в сухом и чистом помещении.
Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.
